12W**非隔離式調光變壓器使用說明書**

**販售本公司調光產品.請詳閱下列產品說明**

**請確切務必跟客戶說明調光變壓器產品之優點及缺點.**

**以免發生不必要的產品使用糾紛.**

1. **安裝時請確認.輸入電壓為AC 90-265V並且需關閉電源.**

**不可以活電直接安裝使用.**

1. **安裝時請確認.輸出安裝的LED燈具.不能超過購買調光變壓器**

**最大電壓和電流.電壓範圍為10V例如32V-42V不可以超載使用**

**3.依客戶燈珠特性.DC輸出在低電壓時.會發生LED燈具.微亮.閃**

**爍問題.LED燈具發生低電壓%數數值.每家客戶燈珠VF值特性不同會有不同情況發生.目前市面上產品發生LED燈具.微亮.閃爍問題~我司改善為業界最底.最穩定**

**4.調光變壓器再進行多並使用時.單一旋鈕同時控制多個變壓器**

 **及燈具.會有機會發生抖動及閃爍問題.抖動及閃爍問題發生點.**

 **會依施工地點的AC電壓穩定度和頻率及施工單一迴路架設周邊**

 **是否有其他電器. 機械產品有關.或並聯.串聯不同瓦數的燈具.**

 **及調光旋鈕廠牌 .調光系統廠商.均有關聯**

**目前相容性目前為98%.我司改善為業界最底.最穩定**

**5.請勿安裝於戶外和過於潮濕的地方. 如需安裝於戶外和過於潮**

**濕的地方.請灌防水膠.**

**6.請勿重壓產品.和自行拆解.以免造成產品毀損**

**7.如發生不良狀況,請聯絡協力合作廠商安裝人員.請勿自行拆開.**

**8.產品安裝在球泡散熱體空間內.容易使變壓器溫度提高.**

 **請注意球泡散熱體空間是否足夠.以免造成變壓器因環溫過高**

 **導致變壓器溫度升高.**

**9.我司產品.均已投保千萬產品責任險.**

**10.尺寸如下:**



 **YS益昇電子有限公司 2019年37版**